#author("2016-11-27T16:00:59+01:00","","")
#norelated

*赤外線リモコンの操作 [#nf25e993]
-テレビのリモコンで動作テストしてみる: [[Sample01]]

**操作ボタン [#f8cf2e0a]
-送信ボタン~
&irsend(ON);~
&irsend(OFF);~

-モード切り替えボタン~
&irmode();

**送信 [#j6a462c9]
-送信ボタンをクリックすると、学習した赤外線が送信されます。
**学習 [#z5351216]
-モード切り替えボタンを押すと、ボタンの色が赤くなり、学習ボタンになります。学習ボタン名の先頭には * が表示されます。
-学習ボタンをクリックしてください。ブラウザが待機状態(コンテンツ読み込み中)になりますので、その状態で受光部に赤外線信号を送信してください。学習が完了すると「受信した信号を '...' に保存しました」と表示されます。
-学習中は他の操作ができません。学習をキャンセルするときは、基板上のテストスイッチを短く押してください。

**ボタンを追加する方法 [#u2eae18b]
-ボタンは画面上部の [編集] をクリックして Wiki ページを編集することで自由に追加・変更ができます
--送信ボタンの作成: COLOR(RED){&amp;irsend(ファイル名);}
---「ファイル名」には自由な文字列が指定できます
---指定したファイルに記録された赤外線信号を赤外線 LED から送信します
--モード切り替えボタンの作成: COLOR(RED){&amp;irmode();}
-ボタンの個数に制限はありません
-ボタンはどのページに置いてもかまいません
-モード切り替えボタンは複数置いてもかまいません
-「ファイル名」にはファイル名だけを書き、ディレクトリ名は書かないでください。「ファイル名」はサイト全体で重複しないようにしてください。
-第2,第3引数に、ボタンに適用される文字列とスタイルシート文字列が指定できます
--送信ボタンのファイル名を「パナソニックA-電源」、ボタンの文字を「電源」とし、青くする例: &amp;irsend(パナソニックA-電源,電源,color:blue);


**データディレクトリ [#h69a8abe]
-赤外線信号のファイルはデータディレクトリに保存されます
-データディレクトリに実行ファイル(Raspberry Pi版:V-IR, Windows版:V-IR.EXE)が必要です
--Raspberry Pi版: /var/www/html/wiki/irdata/
--Windows版: C:\xampp\htdocs\wiki\irdata

**トラブルシューティング [#y238232a]
-学習ボタンを押したときに、ブラウザが待機状態にならずにすぐに「受信した信号を '...' に保存しました」と表示される場合は、学習できない状態になっています。下記の点を確認してください。
--データディレクトリが存在している
--データディレクトリに実行ファイル(Raspberry Pi版:V-IR, Windows版:V-IR.EXE)がある
--Windows 版以外
---データディレクトリに apache の実行ユーザ(www-data)の書き込み権がある。
---実行ファイルの所有者が root、パーミションが "-rwsr-xr-x" になっている(4文字目は s になっている必要があります)

-学習ボタンを押して、赤外線を受信しても反応せず、約10秒後にタイムアウトで、「受信した信号を '...' に保存しました」と表示されることがあります
--USB 機器としての認識が不安定な場合があります
--基板上のボタンを短く押してから、再度学習を試して下さい
--延長ケーブルや USB ハブの配線を変えて試して下さい

** 練習ページ [#if72ced0]
- [[SandBox]] -- 編集をお試しください
- [[InterWikiSandBox]] -- [[InterWiki]]を試してみてください


** PukiWikiについて [#c2af49f4]

- [[PukiWiki]] -- PukiWikiのご紹介

*** ドキュメント [#o366701b]
- [[ヘルプ>Help]] -- PukiWikiで編集するには？
- [[テキスト整形のルール(詳細版)>FormattingRules]]
- [[プラグインマニュアル>PukiWiki/1.4/Manual/Plugin]]
