#author("2016-11-29T04:13:27+01:00","","")
*各社テレビリモコンの信号 [#n9f7ff4c]
-ボタンを押すと赤外線信号が送信されます
-上の[編集]ボタンで編集できます。使いたいメーカーの項目を一番上に移動すれば、ボタンを押してもスクロールしなくなります。


**NEC-A [#m1877ca9]
&irsend(NEC-A-電源,電源);
&irsend(NEC-A-入力切替,入力切替);
&irsend(NEC-A-CH+,CH+);
&irsend(NEC-A-CH-,CH-);
&irsend(NEC-A-音量+,音量+);
&irsend(NEC-A-音量-,音量-);

**NEC-B [#d74e4d09]
&irsend(NEC-B-電源,電源);
&irsend(NEC-B-入力切替,入力切替);
&irsend(NEC-B-CH+,CH+);
&irsend(NEC-B-CH-,CH-);
&irsend(NEC-B-音量+,音量+);
&irsend(NEC-B-音量-,音量-);

**アイワ [#j5ca25ad]
&irsend(アイワ-電源,電源);
&irsend(アイワ-入力切替,入力切替);
&irsend(アイワ-CH+,CH+);
&irsend(アイワ-CH-,CH-);
&irsend(アイワ-音量+,音量+);
&irsend(アイワ-音量-,音量-);

**シャープA [#bb3f3a7c]
&irsend(シャープA-電源,電源);
&irsend(シャープA-入力切替,入力切替);
&irsend(シャープA-CH+,CH+);
&irsend(シャープA-CH-,CH-);
&irsend(シャープA-音量+,音量+);
&irsend(シャープA-音量-,音量-);

**シャープB [#g2fd7396]
&irsend(シャープB-電源,電源);
&irsend(シャープB-入力切替,入力切替);
&irsend(シャープB-CH+,CH+);
&irsend(シャープB-CH-,CH-);
&irsend(シャープB-音量+,音量+);
&irsend(シャープB-音量-,音量-);

**シャープC [#s40c141d]
&irsend(シャープC-電源,電源);
&irsend(シャープC-入力切替,入力切替);
&irsend(シャープC-CH+,CH+);
&irsend(シャープC-CH-,CH-);
&irsend(シャープC-音量+,音量+);
&irsend(シャープC-音量-,音量-);

**ソニーA [#r94bd9f1]
&irsend(ソニーA-電源,電源);
&irsend(ソニーA-入力切替,入力切替);
&irsend(ソニーA-CH+,CH+);
&irsend(ソニーA-CH-,CH-);
&irsend(ソニーA-音量+,音量+);
&irsend(ソニーA-音量-,音量-);

**ソニーB [#tae24c45]
&irsend(ソニーB-電源,電源);
&irsend(ソニーB-入力切替,入力切替);
&irsend(ソニーB-CH+,CH+);
&irsend(ソニーB-CH-,CH-);
&irsend(ソニーB-音量+,音量+);
&irsend(ソニーB-音量-,音量-);

**パイオニア [#p189ec47]
&irsend(パイオニア-電源,電源);
&irsend(パイオニア-入力切替,入力切替);
&irsend(パイオニア-CH+,CH+);
&irsend(パイオニア-CH-,CH-);
&irsend(パイオニア-音量+,音量+);
&irsend(パイオニア-音量-,音量-);

**パナソニックA [#e64aa373]
&irsend(パナソニックA-電源,電源);
&irsend(パナソニックA-入力切替,入力切替);
&irsend(パナソニックA-CH+,CH+);
&irsend(パナソニックA-CH-,CH-);
&irsend(パナソニックA-音量+,音量+);
&irsend(パナソニックA-音量-,音量-);

**パナソニックB [#e38747b5]
&irsend(パナソニックB-電源,電源);
&irsend(パナソニックB-入力切替,入力切替);
&irsend(パナソニックB-CH+,CH+);
&irsend(パナソニックB-CH-,CH-);
&irsend(パナソニックB-音量+,音量+);
&irsend(パナソニックB-音量-,音量-);

**パナソニックC [#f8177681]
&irsend(パナソニックC-電源,電源);
&irsend(パナソニックC-入力切替,入力切替);
&irsend(パナソニックC-CH+,CH+);
&irsend(パナソニックC-CH-,CH-);
&irsend(パナソニックC-音量+,音量+);
&irsend(パナソニックC-音量-,音量-);

**パナソニックD [#d0383c41]
&irsend(パナソニックD-電源,電源);
&irsend(パナソニックD-入力切替,入力切替);
&irsend(パナソニックD-CH+,CH+);
&irsend(パナソニックD-CH-,CH-);
&irsend(パナソニックD-音量+,音量+);
&irsend(パナソニックD-音量-,音量-);

**パナソニックE [#z20d5e73]
&irsend(パナソニックE-電源,電源);
&irsend(パナソニックE-入力切替,入力切替);
&irsend(パナソニックE-CH+,CH+);
&irsend(パナソニックE-CH-,CH-);
&irsend(パナソニックE-音量+,音量+);
&irsend(パナソニックE-音量-,音量-);

**ビクター [#bd579dd0]
&irsend(ビクター-電源,電源);
&irsend(ビクター-入力切替,入力切替);
&irsend(ビクター-CH+,CH+);
&irsend(ビクター-CH-,CH-);
&irsend(ビクター-音量+,音量+);
&irsend(ビクター-音量-,音量-);

**フナイ [#ha01c0c6]
&irsend(フナイ-電源,電源);
&irsend(フナイ-入力切替,入力切替);
&irsend(フナイ-CH+,CH+);
&irsend(フナイ-CH-,CH-);
&irsend(フナイ-音量+,音量+);
&irsend(フナイ-音量-,音量-);

**三菱A [#lfb2bc65]
&irsend(三菱A-電源,電源);
&irsend(三菱A-入力切替,入力切替);
&irsend(三菱A-CH+,CH+);
&irsend(三菱A-CH-,CH-);
&irsend(三菱A-音量+,音量+);
&irsend(三菱A-音量-,音量-);

**三菱B [#b4efe92e]
&irsend(三菱B-電源,電源);
&irsend(三菱B-入力切替,入力切替);
&irsend(三菱B-CH+,CH+);
&irsend(三菱B-CH-,CH-);
&irsend(三菱B-音量+,音量+);
&irsend(三菱B-音量-,音量-);

**三洋A [#cbe71a85]
&irsend(三洋A-電源,電源);
&irsend(三洋A-入力切替,入力切替);
&irsend(三洋A-CH+,CH+);
&irsend(三洋A-CH-,CH-);
&irsend(三洋A-音量+,音量+);
&irsend(三洋A-音量-,音量-);

**三洋B [#l61f8b8a]
&irsend(三洋B-電源,電源);
&irsend(三洋B-入力切替,入力切替);
&irsend(三洋B-CH+,CH+);
&irsend(三洋B-CH-,CH-);
&irsend(三洋B-音量+,音量+);
&irsend(三洋B-音量-,音量-);

**東芝 [#b5ad910a]
&irsend(東芝-電源,電源);
&irsend(東芝-入力切替,入力切替);
&irsend(東芝-CH+,CH+);
&irsend(東芝-CH-,CH-);
&irsend(東芝-音量+,音量+);
&irsend(東芝-音量-,音量-);

**日立A [#ncfa4320]
&irsend(日立A-電源,電源);
&irsend(日立A-入力切替,入力切替);
&irsend(日立A-CH+,CH+);
&irsend(日立A-CH-,CH-);
&irsend(日立A-音量+,音量+);
&irsend(日立A-音量-,音量-);

**日立B [#mc57baac]
&irsend(日立B-電源,電源);
&irsend(日立B-入力切替,入力切替);
&irsend(日立B-CH+,CH+);
&irsend(日立B-CH-,CH-);
&irsend(日立B-音量+,音量+);
&irsend(日立B-音量-,音量-);

**富士通ゼネラル [#sfb83a63]
&irsend(富士通ゼネラル-電源,電源);
&irsend(富士通ゼネラル-入力切替,入力切替);
&irsend(富士通ゼネラル-CH+,CH+);
&irsend(富士通ゼネラル-CH-,CH-);
&irsend(富士通ゼネラル-音量+,音量+);
&irsend(富士通ゼネラル-音量-,音量-);
