-#author("2016-11-29T04:15:44+01:00","","")
+#author("2016-11-29T06:35:07+01:00","","")
 *各社エアコンの信号 [#j7dd6e54]
+-ボタンを押すと赤外線信号が送信されます
+-上の[編集]ボタンで編集できます。使いたいメーカーの項目を一番上に移動すれば、ボタンを押してもスクロールしなくなります。
 -1画面のボタン数が多すぎて重い場合は、必要なボタン以外は削除して下さい
 
 **パナソニックA [#ae39257d]
 &irsend(－－);
 &irsend(パナソニックA-冷房, 冷房);
 &irsend(パナソニックA-暖房, 暖房);
 &irsend(パナソニックA-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(パナソニックA-OFF, OFF);
 
 **パナソニックB [#eaf32528]
 &irsend(パナソニックB-自動, 自動);
 &irsend(パナソニックB-冷房, 冷房);
 &irsend(パナソニックB-暖房, 暖房);
 &irsend(パナソニックB-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(パナソニックB-OFF, OFF);
 
 **パナソニックC [#fcc46fc2]
 &irsend(パナソニックC-自動, 自動);
 &irsend(パナソニックC-冷房, 冷房);
 &irsend(パナソニックC-暖房, 暖房);
 &irsend(パナソニックC-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(パナソニックC-OFF, OFF);
 
 **パナソニックD [#x6adf847]
 &irsend(パナソニックD-自動, 自動);
 &irsend(パナソニックD-冷房, 冷房);
 &irsend(パナソニックD-暖房, 暖房);
 &irsend(パナソニックD-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(パナソニックD-OFF, OFF);
 
 **パナソニックE [#b5455442]
 &irsend(パナソニックE-自動, 自動);
 &irsend(パナソニックE-冷房, 冷房);
 &irsend(パナソニックE-暖房, 暖房);
 &irsend(パナソニックE-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(パナソニックE-OFF, OFF);
 
 **パナソニックF [#af385c07]
 &irsend(－－);
 &irsend(パナソニックF-冷房, 冷房);
 &irsend(パナソニックF-暖房, 暖房);
 &irsend(パナソニックF-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(パナソニックF-OFF, OFF);
 
 **パナソニックG [#z0003294]
 &irsend(－－);
 &irsend(パナソニックG-冷房, 冷房);
 &irsend(パナソニックG-暖房, 暖房);
 &irsend(パナソニックG-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(パナソニックG-OFF, OFF);
 
 **パナソニックH [#a08fabad]
 &irsend(－－);
 &irsend(パナソニックH-冷房, 冷房);
 &irsend(パナソニックH-暖房, 暖房);
 &irsend(パナソニックH-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(パナソニックH-OFF, OFF);
 
 **パナソニックI [#e0be5ee1]
 &irsend(－－);
 &irsend(パナソニックI-冷房, 冷房);
 &irsend(パナソニックI-暖房, 暖房);
 &irsend(パナソニックI-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(パナソニックI-OFF, OFF);
 
 **パナソニックJ [#ec7c63c0]
 &irsend(パナソニックJ-自動, 自動);
 &irsend(パナソニックJ-冷房, 冷房);
 &irsend(パナソニックJ-暖房, 暖房);
 &irsend(パナソニックJ-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(パナソニックJ-OFF, OFF);
 
 **パナソニックK [#wa65652b]
 &irsend(パナソニックK-自動, 自動);
 &irsend(パナソニックK-冷房, 冷房);
 &irsend(パナソニックK-暖房, 暖房);
 &irsend(パナソニックK-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(パナソニックK-OFF, OFF);
 
 **パナソニックL [#ed2baad4]
 &irsend(パナソニックL-自動, 自動);
 &irsend(パナソニックL-冷房, 冷房);
 &irsend(パナソニックL-暖房, 暖房);
 &irsend(パナソニックL-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(パナソニックL-OFF, OFF);
 
 **パナソニックM [#g4669d71]
 &irsend(パナソニックM-自動, 自動);
 &irsend(パナソニックM-冷房, 冷房);
 &irsend(パナソニックM-暖房, 暖房);
 &irsend(パナソニックM-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(パナソニックM-OFF, OFF);
 
 **パナソニックN [#td876d5e]
 &irsend(パナソニックN-自動, 自動);
 &irsend(パナソニックN-冷房, 冷房);
 &irsend(－－);
 &irsend(パナソニックN-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(パナソニックN-OFF, OFF);
 
 **パナソニックO [#u93f4f29]
 &irsend(パナソニックO-自動, 自動);
 &irsend(パナソニックO-冷房, 冷房);
 &irsend(パナソニックO-暖房, 暖房);
 &irsend(パナソニックO-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(パナソニックO-OFF, OFF);
 
 **パナソニックP [#j714512d]
 &irsend(パナソニックP-自動, 自動);
 &irsend(パナソニックP-冷房, 冷房);
 &irsend(パナソニックP-暖房, 暖房);
 &irsend(パナソニックP-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(パナソニックP-OFF, OFF);
 
 **パナソニックQ [#qa27fe87]
 &irsend(パナソニックQ-自動, 自動);
 &irsend(パナソニックQ-冷房, 冷房);
 &irsend(パナソニックQ-暖房, 暖房);
 &irsend(パナソニックQ-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(パナソニックQ-OFF, OFF);
 
 **シャープA [#dabb42aa]
 &irsend(シャープA-自動, 自動);
 &irsend(シャープA-冷房, 冷房);
 &irsend(シャープA-暖房, 暖房);
 &irsend(シャープA-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープA-OFF, OFF);
 
 **シャープB [#d9848b4b]
 &irsend(シャープB-自動, 自動);
 &irsend(シャープB-冷房, 冷房);
 &irsend(シャープB-暖房, 暖房);
 &irsend(シャープB-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープB-OFF, OFF);
 
 **シャープC [#b659bdfc]
 &irsend(シャープC-自動, 自動);
 &irsend(シャープC-冷房, 冷房);
 &irsend(シャープC-暖房, 暖房);
 &irsend(シャープC-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープC-OFF, OFF);
 
 **シャープD [#h377e5f7]
 &irsend(シャープD-自動, 自動);
 &irsend(シャープD-冷房, 冷房);
 &irsend(シャープD-暖房, 暖房);
 &irsend(シャープD-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープD-OFF, OFF);
 
 **シャープE [#z4a6a0b6]
 &irsend(シャープE-自動, 自動);
 &irsend(シャープE-冷房, 冷房);
 &irsend(シャープE-暖房, 暖房);
 &irsend(シャープE-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープE-OFF, OFF);
 
 **シャープF [#r53d9fb0]
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープF-冷房, 冷房);
 &irsend(シャープF-暖房, 暖房);
 &irsend(シャープF-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープF-OFF, OFF);
 
 **シャープG [#qe519fa9]
 &irsend(シャープG-自動, 自動);
 &irsend(シャープG-冷房, 冷房);
 &irsend(シャープG-暖房, 暖房);
 &irsend(シャープG-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープG-OFF, OFF);
 
 **シャープH [#h1595ec5]
 &irsend(シャープH-自動, 自動);
 &irsend(シャープH-冷房, 冷房);
 &irsend(シャープH-暖房, 暖房);
 &irsend(シャープH-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープH-OFF, OFF);
 
 **シャープI [#c70842df]
 &irsend(シャープI-自動, 自動);
 &irsend(シャープI-冷房, 冷房);
 &irsend(シャープI-暖房, 暖房);
 &irsend(シャープI-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープI-OFF, OFF);
 
 **シャープJ [#q655849a]
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープJ-冷房, 冷房);
 &irsend(シャープJ-暖房, 暖房);
 &irsend(シャープJ-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープJ-OFF, OFF);
 
 **シャープK [#r820a1e7]
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープK-冷房, 冷房);
 &irsend(シャープK-暖房, 暖房);
 &irsend(シャープK-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープK-OFF, OFF);
 
 **シャープL [#e57c34e8]
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープL-冷房, 冷房);
 &irsend(シャープL-暖房, 暖房);
 &irsend(シャープL-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープL-OFF, OFF);
 
 **シャープM [#abeafdf0]
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープM-冷房, 冷房);
 &irsend(シャープM-暖房, 暖房);
 &irsend(シャープM-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープM-OFF, OFF);
 
 **シャープN [#lb63b117]
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープN-冷房, 冷房);
 &irsend(シャープN-暖房, 暖房);
 &irsend(シャープN-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープN-OFF, OFF);
 
 **シャープO [#r11ee3ae]
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープO-冷房, 冷房);
 &irsend(シャープO-暖房, 暖房);
 &irsend(シャープO-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープO-OFF, OFF);
 
 **シャープP [#s4ba82ad]
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープP-冷房, 冷房);
 &irsend(シャープP-暖房, 暖房);
 &irsend(シャープP-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープP-OFF, OFF);
 
 **シャープQ [#a8e2b5c6]
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープQ-冷房, 冷房);
 &irsend(シャープQ-暖房, 暖房);
 &irsend(シャープQ-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープQ-OFF, OFF);
 
 **シャープR [#q87583a3]
 &irsend(シャープR-自動, 自動);
 &irsend(シャープR-冷房, 冷房);
 &irsend(シャープR-暖房, 暖房);
 &irsend(シャープR-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープR-OFF, OFF);
 
 **シャープS [#h4363358]
 &irsend(シャープS-自動, 自動);
 &irsend(シャープS-冷房, 冷房);
 &irsend(シャープS-暖房, 暖房);
 &irsend(シャープS-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープS-OFF, OFF);
 
 **シャープT [#oa949d34]
 &irsend(シャープT-自動, 自動);
 &irsend(シャープT-冷房, 冷房);
 &irsend(シャープT-暖房, 暖房);
 &irsend(シャープT-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープT-OFF, OFF);
 
 **シャープU [#r48f45ce]
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープU-冷房, 冷房);
 &irsend(シャープU-暖房, 暖房);
 &irsend(シャープU-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープU-OFF, OFF);
 
 **シャープV [#a3d13645]
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープV-冷房, 冷房);
 &irsend(シャープV-暖房, 暖房);
 &irsend(シャープV-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープV-OFF, OFF);
 
 **シャープW [#rc09c4af]
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープW-冷房, 冷房);
 &irsend(シャープW-暖房, 暖房);
 &irsend(シャープW-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(シャープW-OFF, OFF);
 
 **三洋A [#x66410ec]
 &irsend(三洋A-自動, 自動);
 &irsend(三洋A-冷房, 冷房);
 &irsend(三洋A-暖房, 暖房);
 &irsend(三洋A-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三洋A-OFF, OFF);
 
 **三洋B [#h97aa3b2]
 &irsend(三洋B-自動, 自動);
 &irsend(三洋B-冷房, 冷房);
 &irsend(三洋B-暖房, 暖房);
 &irsend(三洋B-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三洋B-OFF, OFF);
 
 **三洋C [#w6fe0e55]
 &irsend(三洋C-自動, 自動);
 &irsend(三洋C-冷房, 冷房);
 &irsend(三洋C-暖房, 暖房);
 &irsend(三洋C-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三洋C-OFF, OFF);
 
 **三洋D [#g44a90b6]
 &irsend(三洋D-自動, 自動);
 &irsend(三洋D-冷房, 冷房);
 &irsend(三洋D-暖房, 暖房);
 &irsend(三洋D-除湿, 除湿);
 &irsend(三洋D-送風, 送風);
 &irsend(三洋D-OFF, OFF);
 
 **三洋E [#i9726067]
 &irsend(三洋E-自動, 自動);
 &irsend(三洋E-冷房, 冷房);
 &irsend(三洋E-暖房, 暖房);
 &irsend(三洋E-除湿, 除湿);
 &irsend(三洋E-送風, 送風);
 &irsend(三洋E-OFF, OFF);
 
 **三洋F [#lc272432]
 &irsend(－－);
 &irsend(三洋F-冷房, 冷房);
 &irsend(三洋F-暖房, 暖房);
 &irsend(三洋F-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三洋F-OFF, OFF);
 
 **三洋G [#d0b00c9e]
 &irsend(三洋G-自動, 自動);
 &irsend(三洋G-冷房, 冷房);
 &irsend(三洋G-暖房, 暖房);
 &irsend(三洋G-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三洋G-OFF, OFF);
 
 **三洋H [#jfebea99]
 &irsend(三洋H-自動, 自動);
 &irsend(三洋H-冷房, 冷房);
 &irsend(三洋H-暖房, 暖房);
 &irsend(三洋H-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三洋H-OFF, OFF);
 
 **三洋I [#a0313c37]
 &irsend(三洋I-自動, 自動);
 &irsend(三洋I-冷房, 冷房);
 &irsend(三洋I-暖房, 暖房);
 &irsend(三洋I-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三洋I-OFF, OFF);
 
 **三洋J [#ce4bf7b0]
 &irsend(－－);
 &irsend(三洋J-冷房, 冷房);
 &irsend(三洋J-暖房, 暖房);
 &irsend(三洋J-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三洋J-OFF, OFF);
 
 **三洋K [#v5d90316]
 &irsend(三洋K-自動, 自動);
 &irsend(三洋K-冷房, 冷房);
 &irsend(三洋K-暖房, 暖房);
 &irsend(三洋K-除湿, 除湿);
 &irsend(三洋K-送風, 送風);
 &irsend(三洋K-OFF, OFF);
 
 **三洋L [#f9839aed]
 &irsend(－－);
 &irsend(三洋L-冷房, 冷房);
 &irsend(三洋L-暖房, 暖房);
 &irsend(三洋L-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三洋L-OFF, OFF);
 
 **三洋M [#la75fc73]
 &irsend(三洋M-自動, 自動);
 &irsend(三洋M-冷房, 冷房);
 &irsend(三洋M-暖房, 暖房);
 &irsend(三洋M-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三洋M-OFF, OFF);
 
 **三洋N [#ic274189]
 &irsend(－－);
 &irsend(三洋N-冷房, 冷房);
 &irsend(三洋N-暖房, 暖房);
 &irsend(三洋N-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三洋N-OFF, OFF);
 
 **三洋O [#xffc28d4]
 &irsend(－－);
 &irsend(三洋O-冷房, 冷房);
 &irsend(三洋O-暖房, 暖房);
 &irsend(三洋O-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三洋O-OFF, OFF);
 
 **三洋P [#v31762db]
 &irsend(三洋P-自動, 自動);
 &irsend(三洋P-冷房, 冷房);
 &irsend(三洋P-暖房, 暖房);
 &irsend(三洋P-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三洋P-OFF, OFF);
 
 **三洋Q [#e53cb2e7]
 &irsend(三洋Q-自動, 自動);
 &irsend(三洋Q-冷房, 冷房);
 &irsend(三洋Q-暖房, 暖房);
 &irsend(三洋Q-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三洋Q-OFF, OFF);
 
 **三洋R [#lf19bfcc]
 &irsend(三洋R-自動, 自動);
 &irsend(三洋R-冷房, 冷房);
 &irsend(三洋R-暖房, 暖房);
 &irsend(三洋R-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三洋R-OFF, OFF);
 
 **三洋S [#v04d021a]
 &irsend(三洋S-自動, 自動);
 &irsend(三洋S-冷房, 冷房);
 &irsend(三洋S-暖房, 暖房);
 &irsend(三洋S-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三洋S-OFF, OFF);
 
 **三洋T [#k54ad9a4]
 &irsend(三洋T-自動, 自動);
 &irsend(三洋T-冷房, 冷房);
 &irsend(－－);
 &irsend(三洋T-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三洋T-OFF, OFF);
 
 **三洋U [#w53808bf]
 &irsend(三洋U-自動, 自動);
 &irsend(三洋U-冷房, 冷房);
 &irsend(三洋U-暖房, 暖房);
 &irsend(三洋U-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三洋U-OFF, OFF);
 
 **三洋V [#l0a71fb8]
 &irsend(三洋V-自動, 自動);
 &irsend(三洋V-冷房, 冷房);
 &irsend(三洋V-暖房, 暖房);
 &irsend(三洋V-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三洋V-OFF, OFF);
 
 **三洋W [#ob31a2f8]
 &irsend(三洋W-自動, 自動);
 &irsend(三洋W-冷房, 冷房);
 &irsend(三洋W-暖房, 暖房);
 &irsend(三洋W-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三洋W-OFF, OFF);
 
 **三洋X [#p525399b]
 &irsend(三洋X-自動, 自動);
 &irsend(三洋X-冷房, 冷房);
 &irsend(－－);
 &irsend(三洋X-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三洋X-OFF, OFF);
 
 **三洋Y [#u3141289]
 &irsend(三洋Y-自動, 自動);
 &irsend(三洋Y-冷房, 冷房);
 &irsend(三洋Y-暖房, 暖房);
 &irsend(三洋Y-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三洋Y-OFF, OFF);
 
 **東芝A [#x796858f]
 &irsend(東芝A-自動, 自動);
 &irsend(東芝A-冷房, 冷房);
 &irsend(東芝A-暖房, 暖房);
 &irsend(東芝A-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(東芝A-OFF, OFF);
 
 **東芝B [#q83228b2]
 &irsend(東芝B-自動, 自動);
 &irsend(東芝B-冷房, 冷房);
 &irsend(東芝B-暖房, 暖房);
 &irsend(東芝B-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(東芝B-OFF, OFF);
 
 **東芝C [#pdcb0fa4]
 &irsend(東芝C-自動, 自動);
 &irsend(東芝C-冷房, 冷房);
 &irsend(－－);
 &irsend(東芝C-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(東芝C-OFF, OFF);
 
 **東芝D [#be881d50]
 &irsend(東芝D-自動, 自動);
 &irsend(東芝D-冷房, 冷房);
 &irsend(東芝D-暖房, 暖房);
 &irsend(東芝D-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(東芝D-OFF, OFF);
 
 **東芝E [#j583afc5]
 &irsend(東芝E-自動, 自動);
 &irsend(東芝E-冷房, 冷房);
 &irsend(東芝E-暖房, 暖房);
 &irsend(東芝E-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(東芝E-OFF, OFF);
 
 **東芝F [#qcbcdb26]
 &irsend(東芝F-自動, 自動);
 &irsend(東芝F-冷房, 冷房);
 &irsend(東芝F-暖房, 暖房);
 &irsend(東芝F-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(東芝F-OFF, OFF);
 
 **東芝G [#r9a76701]
 &irsend(東芝G-自動, 自動);
 &irsend(東芝G-冷房, 冷房);
 &irsend(東芝G-暖房, 暖房);
 &irsend(東芝G-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(東芝G-OFF, OFF);
 
 **東芝H [#mbf81e29]
 &irsend(－－);
 &irsend(東芝H-冷房, 冷房);
 &irsend(東芝H-暖房, 暖房);
 &irsend(東芝H-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(東芝H-OFF, OFF);
 
 **東芝I [#j0dafe3f]
 &irsend(－－);
 &irsend(東芝I-冷房, 冷房);
 &irsend(東芝I-暖房, 暖房);
 &irsend(東芝I-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(東芝I-OFF, OFF);
 
 **東芝J [#wc3a9a4d]
 &irsend(東芝J-自動, 自動);
 &irsend(東芝J-冷房, 冷房);
 &irsend(東芝J-暖房, 暖房);
 &irsend(東芝J-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(東芝J-OFF, OFF);
 
 **東芝K [#waa0af81]
 &irsend(東芝K-自動, 自動);
 &irsend(東芝K-冷房, 冷房);
 &irsend(東芝K-暖房, 暖房);
 &irsend(東芝K-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(東芝K-OFF, OFF);
 
 **東芝L [#m7753443]
 &irsend(東芝L-自動, 自動);
 &irsend(東芝L-冷房, 冷房);
 &irsend(東芝L-暖房, 暖房);
 &irsend(東芝L-除湿, 除湿);
 &irsend(東芝L-送風, 送風);
 &irsend(東芝L-OFF, OFF);
 
 **東芝M [#n63205a4]
 &irsend(東芝M-自動, 自動);
 &irsend(東芝M-冷房, 冷房);
 &irsend(東芝M-暖房, 暖房);
 &irsend(東芝M-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(東芝M-OFF, OFF);
 
 **東芝N [#pe050c32]
 &irsend(東芝N-自動, 自動);
 &irsend(東芝N-冷房, 冷房);
 &irsend(東芝N-暖房, 暖房);
 &irsend(東芝N-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(東芝N-OFF, OFF);
 
 **東芝O [#a9372827]
 &irsend(東芝O-自動, 自動);
 &irsend(東芝O-冷房, 冷房);
 &irsend(東芝O-暖房, 暖房);
 &irsend(東芝O-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(東芝O-OFF, OFF);
 
 **東芝P [#p00fc455]
 &irsend(東芝P-自動, 自動);
 &irsend(東芝P-冷房, 冷房);
 &irsend(－－);
 &irsend(東芝P-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(東芝P-OFF, OFF);
 
 **東芝Q [#x2c6efb1]
 &irsend(東芝Q-自動, 自動);
 &irsend(東芝Q-冷房, 冷房);
 &irsend(－－);
 &irsend(東芝Q-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(東芝Q-OFF, OFF);
 
 **東芝R [#r281c97e]
 &irsend(－－);
 &irsend(東芝R-冷房, 冷房);
 &irsend(東芝R-暖房, 暖房);
 &irsend(東芝R-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(東芝R-OFF, OFF);
 
 **東芝S [#lda437c1]
 &irsend(－－);
 &irsend(東芝S-冷房, 冷房);
 &irsend(東芝S-暖房, 暖房);
 &irsend(東芝S-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(東芝S-OFF, OFF);
 
 **日立A [#m142c059]
 &irsend(日立A-自動, 自動);
 &irsend(日立A-冷房, 冷房);
 &irsend(日立A-暖房, 暖房);
 &irsend(日立A-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(日立A-OFF, OFF);
 
 **日立B [#ica182f0]
 &irsend(日立B-自動, 自動);
 &irsend(－－);
 &irsend(日立B-暖房, 暖房);
 &irsend(日立B-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(日立B-OFF, OFF);
 
 **日立C [#e21f047d]
 &irsend(日立C-自動, 自動);
 &irsend(日立C-冷房, 冷房);
 &irsend(日立C-暖房, 暖房);
 &irsend(日立C-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(日立C-OFF, OFF);
 
 **日立D [#cc555583]
 &irsend(－－);
 &irsend(日立D-冷房, 冷房);
 &irsend(日立D-暖房, 暖房);
 &irsend(日立D-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(日立D-OFF, OFF);
 
 **日立E [#vdada6e3]
 &irsend(－－);
 &irsend(日立E-冷房, 冷房);
 &irsend(日立E-暖房, 暖房);
 &irsend(日立E-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(日立E-OFF, OFF);
 
 **日立F [#v47defdd]
 &irsend(日立F-自動, 自動);
 &irsend(日立F-冷房, 冷房);
 &irsend(日立F-暖房, 暖房);
 &irsend(日立F-除湿, 除湿);
 &irsend(日立F-送風, 送風);
 &irsend(日立F-OFF, OFF);
 
 **日立G [#yf9798b4]
 &irsend(日立G-自動, 自動);
 &irsend(日立G-冷房, 冷房);
 &irsend(日立G-暖房, 暖房);
 &irsend(日立G-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(日立G-OFF, OFF);
 
 **日立H [#oaac7d8b]
 &irsend(日立H-自動, 自動);
 &irsend(日立H-冷房, 冷房);
 &irsend(日立H-暖房, 暖房);
 &irsend(日立H-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(日立H-OFF, OFF);
 
 **日立I [#ic7241c4]
 &irsend(日立I-自動, 自動);
 &irsend(日立I-冷房, 冷房);
 &irsend(日立I-暖房, 暖房);
 &irsend(日立I-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(日立I-OFF, OFF);
 
 **日立J [#jfdc34a6]
 &irsend(－－);
 &irsend(日立J-冷房, 冷房);
 &irsend(日立J-暖房, 暖房);
 &irsend(日立J-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(日立J-OFF, OFF);
 
 **日立K [#h7040d2f]
 &irsend(日立K-自動, 自動);
 &irsend(日立K-冷房, 冷房);
 &irsend(日立K-暖房, 暖房);
 &irsend(日立K-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(日立K-OFF, OFF);
 
 **日立L [#b8d8a68e]
 &irsend(日立L-自動, 自動);
 &irsend(日立L-冷房, 冷房);
 &irsend(日立L-暖房, 暖房);
 &irsend(日立L-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(日立L-OFF, OFF);
 
 **ダイキンA [#i6c3d2f0]
 &irsend(ダイキンA-自動, 自動);
 &irsend(ダイキンA-冷房, 冷房);
 &irsend(ダイキンA-暖房, 暖房);
 &irsend(ダイキンA-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(ダイキンA-OFF, OFF);
 
 **ダイキンB [#f8961d74]
 &irsend(ダイキンB-自動, 自動);
 &irsend(ダイキンB-冷房, 冷房);
 &irsend(ダイキンB-暖房, 暖房);
 &irsend(ダイキンB-除湿, 除湿);
 &irsend(ダイキンB-送風, 送風);
 &irsend(ダイキンB-OFF, OFF);
 
 **ダイキンC [#m9708622]
 &irsend(ダイキンC-自動, 自動);
 &irsend(ダイキンC-冷房, 冷房);
 &irsend(ダイキンC-暖房, 暖房);
 &irsend(ダイキンC-除湿, 除湿);
 &irsend(ダイキンC-送風, 送風);
 &irsend(ダイキンC-OFF, OFF);
 
 **ダイキンD [#g7eee236]
 &irsend(ダイキンD-自動, 自動);
 &irsend(ダイキンD-冷房, 冷房);
 &irsend(ダイキンD-暖房, 暖房);
 &irsend(ダイキンD-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(ダイキンD-OFF, OFF);
 
 **ダイキンE [#m25b8e9b]
 &irsend(ダイキンE-自動, 自動);
 &irsend(ダイキンE-冷房, 冷房);
 &irsend(ダイキンE-暖房, 暖房);
 &irsend(ダイキンE-除湿, 除湿);
 &irsend(ダイキンE-送風, 送風);
 &irsend(ダイキンE-OFF, OFF);
 
 **ダイキンF [#qc102435]
 &irsend(ダイキンF-自動, 自動);
 &irsend(ダイキンF-冷房, 冷房);
 &irsend(ダイキンF-暖房, 暖房);
 &irsend(ダイキンF-除湿, 除湿);
 &irsend(ダイキンF-送風, 送風);
 &irsend(ダイキンF-OFF, OFF);
 
 **ダイキンG [#b2229e51]
 &irsend(ダイキンG-自動, 自動);
 &irsend(ダイキンG-冷房, 冷房);
 &irsend(ダイキンG-暖房, 暖房);
 &irsend(ダイキンG-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(ダイキンG-OFF, OFF);
 
 **ダイキンH [#f9afee18]
 &irsend(ダイキンH-自動, 自動);
 &irsend(ダイキンH-冷房, 冷房);
 &irsend(ダイキンH-暖房, 暖房);
 &irsend(ダイキンH-除湿, 除湿);
 &irsend(ダイキンH-送風, 送風);
 &irsend(ダイキンH-OFF, OFF);
 
 **ダイキンI [#k57394b7]
 &irsend(ダイキンI-自動, 自動);
 &irsend(ダイキンI-冷房, 冷房);
 &irsend(ダイキンI-暖房, 暖房);
 &irsend(ダイキンI-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(ダイキンI-OFF, OFF);
 
 **ダイキンJ [#zfb8c886]
 &irsend(ダイキンJ-自動, 自動);
 &irsend(ダイキンJ-冷房, 冷房);
 &irsend(ダイキンJ-暖房, 暖房);
 &irsend(ダイキンJ-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(ダイキンJ-OFF, OFF);
 
 **ダイキンK [#k7df4769]
 &irsend(ダイキンK-自動, 自動);
 &irsend(ダイキンK-冷房, 冷房);
 &irsend(ダイキンK-暖房, 暖房);
 &irsend(ダイキンK-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(ダイキンK-OFF, OFF);
 
 **ダイキンL [#b2da764d]
 &irsend(ダイキンL-自動, 自動);
 &irsend(ダイキンL-冷房, 冷房);
 &irsend(ダイキンL-暖房, 暖房);
 &irsend(ダイキンL-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(ダイキンL-OFF, OFF);
 
 **ダイキンM [#q23b636d]
 &irsend(－－);
 &irsend(ダイキンM-冷房, 冷房);
 &irsend(－－);
 &irsend(ダイキンM-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(ダイキンM-OFF, OFF);
 
 **ビーバーA [#i1653e4e]
 &irsend(ビーバーA-自動, 自動);
 &irsend(ビーバーA-冷房, 冷房);
 &irsend(ビーバーA-暖房, 暖房);
 &irsend(ビーバーA-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(ビーバーA-OFF, OFF);
 
 **ビーバーB [#kd0af5e2]
 &irsend(ビーバーB-自動, 自動);
 &irsend(ビーバーB-冷房, 冷房);
 &irsend(ビーバーB-暖房, 暖房);
 &irsend(ビーバーB-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(ビーバーB-OFF, OFF);
 
 **ビーバーC [#ga469018]
 &irsend(ビーバーC-自動, 自動);
 &irsend(ビーバーC-冷房, 冷房);
 &irsend(ビーバーC-暖房, 暖房);
 &irsend(ビーバーC-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(ビーバーC-OFF, OFF);
 
 **ビーバーD [#zdeb41c0]
 &irsend(－－);
 &irsend(ビーバーD-冷房, 冷房);
 &irsend(ビーバーD-暖房, 暖房);
 &irsend(ビーバーD-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(ビーバーD-OFF, OFF);
 
 **ビーバーE [#sd1d4c6f]
 &irsend(ビーバーE-自動, 自動);
 &irsend(ビーバーE-冷房, 冷房);
 &irsend(ビーバーE-暖房, 暖房);
 &irsend(ビーバーE-除湿, 除湿);
 &irsend(ビーバーE-送風, 送風);
 &irsend(ビーバーE-OFF, OFF);
 
 **ビーバーF [#wdb38604]
 &irsend(ビーバーF-自動, 自動);
 &irsend(ビーバーF-冷房, 冷房);
 &irsend(ビーバーF-暖房, 暖房);
 &irsend(ビーバーF-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(ビーバーF-OFF, OFF);
 
 **ビーバーG [#jb4cbbe3]
 &irsend(ビーバーG-自動, 自動);
 &irsend(ビーバーG-冷房, 冷房);
 &irsend(ビーバーG-暖房, 暖房);
 &irsend(ビーバーG-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(ビーバーG-OFF, OFF);
 
 **ビーバーH [#s7c6c37d]
 &irsend(ビーバーH-自動, 自動);
 &irsend(ビーバーH-冷房, 冷房);
 &irsend(－－);
 &irsend(ビーバーH-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(ビーバーH-OFF, OFF);
 
 **ビーバーI [#qde5420e]
 &irsend(ビーバーI-自動, 自動);
 &irsend(ビーバーI-冷房, 冷房);
 &irsend(ビーバーI-暖房, 暖房);
 &irsend(ビーバーI-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(ビーバーI-OFF, OFF);
 
 **ビーバーJ [#u1a02d3d]
 &irsend(ビーバーJ-自動, 自動);
 &irsend(ビーバーJ-冷房, 冷房);
 &irsend(ビーバーJ-暖房, 暖房);
 &irsend(ビーバーJ-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(ビーバーJ-OFF, OFF);
 
 **ビーバーK [#u9bc7c17]
 &irsend(ビーバーK-自動, 自動);
 &irsend(ビーバーK-冷房, 冷房);
 &irsend(－－);
 &irsend(ビーバーK-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(ビーバーK-OFF, OFF);
 
 **ビーバーL [#x351a034]
 &irsend(ビーバーL-自動, 自動);
 &irsend(ビーバーL-冷房, 冷房);
 &irsend(ビーバーL-暖房, 暖房);
 &irsend(ビーバーL-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(ビーバーL-OFF, OFF);
 
 **ビーバーM [#l881db3c]
 &irsend(ビーバーM-自動, 自動);
 &irsend(ビーバーM-冷房, 冷房);
 &irsend(ビーバーM-暖房, 暖房);
 &irsend(ビーバーM-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(ビーバーM-OFF, OFF);
 
 **ビーバーN [#d9a8ab2e]
 &irsend(ビーバーN-自動, 自動);
 &irsend(ビーバーN-冷房, 冷房);
 &irsend(ビーバーN-暖房, 暖房);
 &irsend(ビーバーN-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(ビーバーN-OFF, OFF);
 
 **ビーバーO [#p90af80a]
 &irsend(ビーバーO-自動, 自動);
 &irsend(ビーバーO-冷房, 冷房);
 &irsend(ビーバーO-暖房, 暖房);
 &irsend(ビーバーO-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(ビーバーO-OFF, OFF);
 
 **ビーバーP [#d99eb423]
 &irsend(－－);
 &irsend(ビーバーP-冷房, 冷房);
 &irsend(ビーバーP-暖房, 暖房);
 &irsend(ビーバーP-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(ビーバーP-OFF, OFF);
 
 **三菱電機A [#b724545b]
 &irsend(三菱電機A-自動, 自動);
 &irsend(三菱電機A-冷房, 冷房);
 &irsend(三菱電機A-暖房, 暖房);
 &irsend(三菱電機A-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機A-OFF, OFF);
 
 **三菱電機B [#o94509fe]
 &irsend(三菱電機B-自動, 自動);
 &irsend(三菱電機B-冷房, 冷房);
 &irsend(三菱電機B-暖房, 暖房);
 &irsend(三菱電機B-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機B-OFF, OFF);
 
 **三菱電機C [#j58c79e8]
 &irsend(三菱電機C-自動, 自動);
 &irsend(三菱電機C-冷房, 冷房);
 &irsend(三菱電機C-暖房, 暖房);
 &irsend(三菱電機C-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機C-OFF, OFF);
 
 **三菱電機D [#h42ba8e4]
 &irsend(三菱電機D-自動, 自動);
 &irsend(三菱電機D-冷房, 冷房);
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機D-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機D-OFF, OFF);
 
 **三菱電機E [#pa54a1ee]
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機E-冷房, 冷房);
 &irsend(三菱電機E-暖房, 暖房);
 &irsend(三菱電機E-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機E-OFF, OFF);
 
 **三菱電機F [#v8dec098]
 &irsend(三菱電機F-自動, 自動);
 &irsend(三菱電機F-冷房, 冷房);
 &irsend(三菱電機F-暖房, 暖房);
 &irsend(三菱電機F-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機F-OFF, OFF);
 
 **三菱電機G [#g90d7877]
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機G-冷房, 冷房);
 &irsend(三菱電機G-暖房, 暖房);
 &irsend(三菱電機G-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機G-OFF, OFF);
 
 **三菱電機H [#qb775685]
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機H-冷房, 冷房);
 &irsend(三菱電機H-暖房, 暖房);
 &irsend(三菱電機H-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機H-OFF, OFF);
 
 **三菱電機I [#f471e26d]
 &irsend(三菱電機I-自動, 自動);
 &irsend(三菱電機I-冷房, 冷房);
 &irsend(三菱電機I-暖房, 暖房);
 &irsend(三菱電機I-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機I-OFF, OFF);
 
 **三菱電機J [#k03a3d8d]
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機J-冷房, 冷房);
 &irsend(三菱電機J-暖房, 暖房);
 &irsend(三菱電機J-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機J-OFF, OFF);
 
 **三菱電機K [#dd498f87]
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機K-冷房, 冷房);
 &irsend(三菱電機K-暖房, 暖房);
 &irsend(三菱電機K-除湿, 除湿);
 &irsend(三菱電機K-送風, 送風);
 &irsend(三菱電機K-OFF, OFF);
 
 **三菱電機L [#t01f43fa]
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機L-冷房, 冷房);
 &irsend(三菱電機L-暖房, 暖房);
 &irsend(三菱電機L-除湿, 除湿);
 &irsend(三菱電機L-送風, 送風);
 &irsend(三菱電機L-OFF, OFF);
 
 **三菱電機M [#m08cf0bf]
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機M-冷房, 冷房);
 &irsend(三菱電機M-暖房, 暖房);
 &irsend(三菱電機M-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機M-OFF, OFF);
 
 **三菱電機N [#yc350363]
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機N-冷房, 冷房);
 &irsend(三菱電機N-暖房, 暖房);
 &irsend(三菱電機N-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機N-OFF, OFF);
 
 **三菱電機O [#s8e74923]
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機O-冷房, 冷房);
 &irsend(三菱電機O-暖房, 暖房);
 &irsend(三菱電機O-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機O-OFF, OFF);
 
 **三菱電機P [#x73037b3]
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機P-冷房, 冷房);
 &irsend(三菱電機P-暖房, 暖房);
 &irsend(三菱電機P-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機P-OFF, OFF);
 
 **三菱電機Q [#i660905d]
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機Q-冷房, 冷房);
 &irsend(三菱電機Q-暖房, 暖房);
 &irsend(三菱電機Q-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機Q-OFF, OFF);
 
 **三菱電機R [#je2b554c]
 &irsend(三菱電機R-自動, 自動);
 &irsend(三菱電機R-冷房, 冷房);
 &irsend(三菱電機R-暖房, 暖房);
 &irsend(三菱電機R-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機R-OFF, OFF);
 
 **三菱電機S [#rfc4bda2]
 &irsend(三菱電機S-自動, 自動);
 &irsend(三菱電機S-冷房, 冷房);
 &irsend(三菱電機S-暖房, 暖房);
 &irsend(三菱電機S-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機S-OFF, OFF);
 
 **三菱電機T [#r9370550]
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機T-冷房, 冷房);
 &irsend(三菱電機T-暖房, 暖房);
 &irsend(三菱電機T-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機T-OFF, OFF);
 
 **三菱電機U [#p39da50b]
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機U-冷房, 冷房);
 &irsend(三菱電機U-暖房, 暖房);
 &irsend(三菱電機U-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機U-OFF, OFF);
 
 **三菱電機V [#va963819]
 &irsend(三菱電機V-自動, 自動);
 &irsend(三菱電機V-冷房, 冷房);
 &irsend(三菱電機V-暖房, 暖房);
 &irsend(三菱電機V-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機V-OFF, OFF);
 
 **三菱電機W [#ae7e0f95]
 &irsend(三菱電機W-自動, 自動);
 &irsend(三菱電機W-冷房, 冷房);
 &irsend(三菱電機W-暖房, 暖房);
 &irsend(三菱電機W-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機W-OFF, OFF);
 
 **三菱電機X [#b3f4fdf2]
 &irsend(三菱電機X-自動, 自動);
 &irsend(三菱電機X-冷房, 冷房);
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機X-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機X-OFF, OFF);
 
 **三菱電機Y [#e9f05300]
 &irsend(三菱電機Y-自動, 自動);
 &irsend(三菱電機Y-冷房, 冷房);
 &irsend(三菱電機Y-暖房, 暖房);
 &irsend(三菱電機Y-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機Y-OFF, OFF);
 
 **三菱電機Z [#vef8bfde]
 &irsend(三菱電機Z-自動, 自動);
 &irsend(三菱電機Z-冷房, 冷房);
 &irsend(三菱電機Z-暖房, 暖房);
 &irsend(三菱電機Z-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(三菱電機Z-OFF, OFF);
 
 **富士通A [#o51142c1]
 &irsend(富士通A-自動, 自動);
 &irsend(富士通A-冷房, 冷房);
 &irsend(富士通A-暖房, 暖房);
 &irsend(富士通A-除湿, 除湿);
 &irsend(富士通A-送風, 送風);
 &irsend(富士通A-OFF, OFF);
 
 **富士通B [#n5f1b26d]
 &irsend(富士通B-自動, 自動);
 &irsend(富士通B-冷房, 冷房);
 &irsend(富士通B-暖房, 暖房);
 &irsend(富士通B-除湿, 除湿);
 &irsend(富士通B-送風, 送風);
 &irsend(富士通B-OFF, OFF);
 
 **富士通C [#b25e1f54]
 &irsend(富士通C-自動, 自動);
 &irsend(富士通C-冷房, 冷房);
 &irsend(－－);
 &irsend(富士通C-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(富士通C-OFF, OFF);
 
 **富士通D [#zb280f76]
 &irsend(富士通D-自動, 自動);
 &irsend(富士通D-冷房, 冷房);
 &irsend(富士通D-暖房, 暖房);
 &irsend(富士通D-除湿, 除湿);
 &irsend(富士通D-送風, 送風);
 &irsend(富士通D-OFF, OFF);
 
 **富士通E [#p6fa6526]
 &irsend(富士通E-自動, 自動);
 &irsend(富士通E-冷房, 冷房);
 &irsend(富士通E-暖房, 暖房);
 &irsend(富士通E-除湿, 除湿);
 &irsend(富士通E-送風, 送風);
 &irsend(富士通E-OFF, OFF);
 
 **富士通F [#vc0b9738]
 &irsend(富士通F-自動, 自動);
 &irsend(富士通F-冷房, 冷房);
 &irsend(富士通F-暖房, 暖房);
 &irsend(富士通F-除湿, 除湿);
 &irsend(富士通F-送風, 送風);
 &irsend(富士通F-OFF, OFF);
 
 **富士通G [#d6fb9896]
 &irsend(富士通G-自動, 自動);
 &irsend(富士通G-冷房, 冷房);
 &irsend(富士通G-暖房, 暖房);
 &irsend(富士通G-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(富士通G-OFF, OFF);
 
 **富士通H [#pce3ac3c]
 &irsend(富士通H-自動, 自動);
 &irsend(富士通H-冷房, 冷房);
 &irsend(富士通H-暖房, 暖房);
 &irsend(富士通H-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(富士通H-OFF, OFF);
 
 **富士通I [#p2312e23]
 &irsend(富士通I-自動, 自動);
 &irsend(富士通I-冷房, 冷房);
 &irsend(富士通I-暖房, 暖房);
 &irsend(富士通I-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(富士通I-OFF, OFF);
 
 **富士通J [#n713f718]
 &irsend(富士通J-自動, 自動);
 &irsend(富士通J-冷房, 冷房);
 &irsend(富士通J-暖房, 暖房);
 &irsend(富士通J-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(富士通J-OFF, OFF);
 
 **富士通K [#zaa352ae]
 &irsend(富士通K-自動, 自動);
 &irsend(富士通K-冷房, 冷房);
 &irsend(富士通K-暖房, 暖房);
 &irsend(富士通K-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(富士通K-OFF, OFF);
 
 **富士通L [#t642017d]
 &irsend(富士通L-自動, 自動);
 &irsend(富士通L-冷房, 冷房);
 &irsend(富士通L-暖房, 暖房);
 &irsend(富士通L-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(富士通L-OFF, OFF);
 
 **富士通M [#c03185d1]
 &irsend(富士通M-自動, 自動);
 &irsend(富士通M-冷房, 冷房);
 &irsend(富士通M-暖房, 暖房);
 &irsend(富士通M-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(富士通M-OFF, OFF);
 
 **富士通N [#l4301567]
 &irsend(富士通N-自動, 自動);
 &irsend(富士通N-冷房, 冷房);
 &irsend(富士通N-暖房, 暖房);
 &irsend(富士通N-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(富士通N-OFF, OFF);
 
 **富士通O [#v6103a6f]
 &irsend(富士通O-自動, 自動);
 &irsend(富士通O-冷房, 冷房);
 &irsend(富士通O-暖房, 暖房);
 &irsend(富士通O-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(富士通O-OFF, OFF);
 
 **富士通P [#p2b9c314]
 &irsend(富士通P-自動, 自動);
 &irsend(富士通P-冷房, 冷房);
 &irsend(－－);
 &irsend(富士通P-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(富士通P-OFF, OFF);
 
 **フナイA [#qd8c4179]
 &irsend(フナイA-自動, 自動);
 &irsend(フナイA-冷房, 冷房);
 &irsend(フナイA-暖房, 暖房);
 &irsend(フナイA-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(フナイA-OFF, OFF);
 
 **コロナA [#h5a6384f]
 &irsend(コロナA-自動, 自動);
 &irsend(コロナA-冷房, 冷房);
 &irsend(コロナA-暖房, 暖房);
 &irsend(コロナA-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(コロナA-OFF, OFF);
 
 **コロナB [#ma4b60ee]
 &irsend(コロナB-自動, 自動);
 &irsend(コロナB-冷房, 冷房);
 &irsend(コロナB-暖房, 暖房);
 &irsend(コロナB-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(コロナB-OFF, OFF);
 
 **コロナC [#zf94534d]
 &irsend(コロナC-自動, 自動);
 &irsend(コロナC-冷房, 冷房);
 &irsend(コロナC-暖房, 暖房);
 &irsend(コロナC-除湿, 除湿);
 &irsend(コロナC-送風, 送風);
 &irsend(コロナC-OFF, OFF);
 
 **コロナD [#m065b2db]
 &irsend(コロナD-自動, 自動);
 &irsend(コロナD-冷房, 冷房);
 &irsend(コロナD-暖房, 暖房);
 &irsend(コロナD-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(コロナD-OFF, OFF);
 
 **コロナE [#ye98fa8f]
 &irsend(コロナE-自動, 自動);
 &irsend(コロナE-冷房, 冷房);
 &irsend(コロナE-暖房, 暖房);
 &irsend(コロナE-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(コロナE-OFF, OFF);
 
 **コロナF [#t5805599]
 &irsend(コロナF-自動, 自動);
 &irsend(コロナF-冷房, 冷房);
 &irsend(コロナF-暖房, 暖房);
 &irsend(コロナF-除湿, 除湿);
 &irsend(コロナF-送風, 送風);
 &irsend(コロナF-OFF, OFF);
 
 **コロナG [#i71b92d0]
 &irsend(コロナG-自動, 自動);
 &irsend(コロナG-冷房, 冷房);
 &irsend(－－);
 &irsend(コロナG-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(コロナG-OFF, OFF);
 
 **LGA [#m8b77a4d]
 &irsend(LGA-自動, 自動);
 &irsend(LGA-冷房, 冷房);
 &irsend(LGA-暖房, 暖房);
 &irsend(LGA-除湿, 除湿);
 &irsend(LGA-送風, 送風);
 &irsend(LGA-OFF, OFF);
 
 **長府A [#d046ff87]
 &irsend(－－);
 &irsend(長府A-冷房, 冷房);
 &irsend(長府A-暖房, 暖房);
 &irsend(長府A-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(長府A-OFF, OFF);
 
 **長府B [#h229a323]
 &irsend(長府B-自動, 自動);
 &irsend(長府B-冷房, 冷房);
 &irsend(長府B-暖房, 暖房);
 &irsend(長府B-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(長府B-OFF, OFF);
 
 **ノーリツA [#p8d2b4b7]
 &irsend(ノーリツA-自動, 自動);
 &irsend(ノーリツA-冷房, 冷房);
 &irsend(ノーリツA-暖房, 暖房);
 &irsend(ノーリツA-除湿, 除湿);
 &irsend(－－);
 &irsend(ノーリツA-OFF, OFF);
